SW1 F1 T0.2A 1

2 5

7 6

4 3 TR1 230V 50Hz

D1 1N5408

C3500uF/35V

C5500uF/35V

C6500uF/35V

C11500uF/35V

C21mF/35V

C1500uF/35V

C4500uF/35V

2 Vout

3 Vin

1 Adjust

LM317 U1

IN OUT

7805 GND 1

2

3 U3

IN OUT

7812 GND 1

2

3 U2

C15 100n C9 100n

C14 100n C16 100n

C7 100n C13100n

D9 1N5408

D7 1N5408

D8 1N5408

D13 1N5408

C1010uF/35V

R2 1k_linear right

left

D15 1N5408

D14 D12 D11

C8 100n C12 100n

7912

1 IN

2 GND 3 OUT

U4

C191mF/25V

C181mF/16V

C171mF/16V

R4 220

LED4

Red_5mm_diffuse_LED

R5 560

R3 560

LED3

LED2 Yellow_5mm_diffuse_LED

LED1 Green_5mm_diffuse_LED

R1 1k

T1 L1 T2 N T3 PE

T4 +Ureg

T6 +12V

T5 GND

T7 GND

T8 +5V

T9 GND

T10 -12V

D10

Hacker’s Power Supply

Licensed under GPL 1 1 20041028 Karel ’Clock’ Kulhavy

D2 1N5408 D3 1N5408

D4 1N5408 D5 1N5408

D6 1N5408

FILE: REVISION:

DRAWN BY:

PAGE OF

TITLE A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9

GND IN OUT

LM 7805, 7812

Vout

Adjust Vin

LM317 IN GND OUT

LM 7912